Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди 

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»).
Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 23269555.
Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання – 79026, Львівська обл., м. Львів, вул. Козельницька, буд.15; тел. +38(032)2390710; е-mаіl: kanc-ze@dtek.com.
[bookmark: _Hlk199334109][bookmark: _Hlk160094014]Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика. Золошлаковідвал  ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ЛАДИЖИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС) знаходиться за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, територія Ладижинської міської територіальної громади  за межами населених пунктів (на відстані 5 км в південно-західному напрямку від основного проммайданчика ТЕС).
Мета отримання дозволу на викиди – отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту у зв’язку з завершенням терміну дії чинного дозволу на викиди та проведенням нової інвентаризації викидів забруднюючих речовин.  
[bookmark: _Hlk199334139][bookmark: _Hlk207727562]Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля. Для майданчика золошлаковідвалу ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС була здійснена процедура оцінки впливу на довкілля для планованої діяльності «Реконструкція золовідвалу. Нарощування ІІІ-го ярусу секцій №1 та №2» та отримано висновок з  ОВД №7-03/12-201811282265/1 від 22.04.2019 р, яким визначено допустимість провадження планованої діяльності. Дана планована діяльність не впроваджена.
Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування). 
[bookmark: _Hlk199335982]Золошлаковідвал ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС (далі - ЗШВ) призначений для приймання та розміщення золошлакової суміші, що утворилася в процесі спалювання палива в котлах теплоелектростанції (основного проммайданчика ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС).
Для сумісного видалення золи та шлаку від котлів ТЕС на ЗШВ призначена система гідрозолошлаковидалення (мережа золошлакопроводів насосні). Для розміщення матеріалу золошлаковідвал має дві секції №1 та №2. На даний час площа відвалу складає: секція №1 - 480,0 тис. м2, секція №2 – 422,0 тис. м2, дамба – 220,0 тис. м2.
На території майданчика золошлаковідвалу розташована насосна, для обігріву приміщення якої використовується опалювальна піч. При аварійних відключеннях електроенергії для можливості відкачування води використовується мотопомпа на базі двигуна внутрішнього згоряння.
[bookmark: _Hlk234327510] Відомості щодо видів та обсягів викидів. На території майданчика золошлаковідвалу ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС наявні 3 джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з яких 2 організованих  та 1 неорганізоване.
[bookmark: _Hlk234327522]Від джерел викидів в атмосферне повітря надходять такі забруднюючі речовини (т/рік): речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (144,984), оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту (0,025), діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки (0,0014), оксид вуглецю (0,185), неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (0,0168), метан (0,0004).
Валовий викид забруднюючих речовин від усіх джерел викидів проммайданчика становить 145,213 т/рік (крім того, парникових газів: вуглецю діоксид – 8,457 т/рік, азоту (1) оксид [N2O] – 0,00035 т/рік).
Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання. Золошлаковідвал за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря належить до другої групи об’єктів, які не мають виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. 
Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.  
Заходи щодо скорочення викидів, які потребують виконання, не передбачені, оскільки масові концентрації забруднюючих речовин не перевищують нормативів граничнодопустимих викидів згідно наказу Мінприроди від 27.06.2006 №309. 
Підприємством дотримуються зобов’язання по виконанню заходів з пилоподавлення (підтримання у зволоженому стані ділянок золошлаковідвалу, засіяння та засадження рослинним покривом частини території золошлаковідвалу). 
Концентрації забруднюючих речовин в районі впливу проммайданчика свідчать про дотримання їх медико-санітарних нормативів в атмосферному повітрі. Підприємством дотримуються вимоги чинного природоохоронного законодавства. 
Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. 
Для джерел викидів та забруднюючих речовин, які підлягають нормуванню, встановлюються нормативи викидів забруднюючих речовин відповідно до наказу Мінприроди №309 від 27.06.2006 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел».
 Для джерел викидів для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до цього наказу, встановлюються величини масової витрати в г/с. 
Регулювання викидів від неорганізованих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог. 
Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.
Адреса обласної держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди. Вінницька обласна військова адміністрація, що знаходиться за адресою: 21050, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 70, тел.: 0-800-216-433, ел. пошта: oda@vin.gov.ua.
Строки подання зауважень та пропозицій.  Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди, від громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації в газеті. 



