***Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання:*** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАНО ОЙЛ» (ТОВ «НАНО ОЙЛ»).

***Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ –*** 45235063.

***Місце знаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання* -** 24001, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, місто Могилів-Подільський, проспект Героїв, будинок, 154. Тел. +38096 777 48 12, Е-mail: te024o@ukr.net.

***Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика –*** 24001, Вінницька обл., Могилів-Подільський

р-н, місто Могилів-Подільський, проспект Героїв, будинок, 154.

***Мета отримання дозволу -*** визначення та регулювання викидів забруднюючих речовин (ЗР), які потрапляють в атмосферу при експлуатації технологічного обладнання, на отримання дозволу на викиди ЗР для існуючого об’єкту.

***Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД), в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля –*** Підприємство має висновок з оцінки впливу на довкілля №07-16/7584/1 від 11.11.2024 р.

***Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування)* –** Основний вид діяльності підприємства Код КВЕД [46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами](https://opendatabot.ua/c/kved/G/46.71). На підприємстві наявно два підземних резервуара зберігання ДП об’ємом по 25 м3 кожен з одним загальним дихальним клапаном, двосекційний підземний резервуар зберігання бензину А-92 – 15 м3 і А-100 – 10 м3 і підземний резервуар зберігання бензину А-95 об’ємом 25 м3 з одним загальним дихальним клапаном. На АЗС наявні дві двосторонні паливо-роздавальні колонки на 8 рукавів кожна. Також наявний наземний резервуар зберігання ЗВГ об’ємом 10 м3 з ПРК. Операторська має пункт приготування їжі з витяжною вентиляцією. Джерелом резервного електропостачання є дизельний генератор «АСС», потужністю 55 кВт.

***Відомості щодо видів та обсягів викидів* –** Від джерел викиду в атмосферне повітря надходять такі основні забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 0,016 т/рік, НМЛОС – 1,0855 т/рік, Азоту (1) оксид N2O – 0,0009 т/рік, Оксид вуглецю – 0,106 т/рік, Оксиди азоту (у перерахунку на діоксин азоту) – 0,383 т/рік, Вуглецю діоксид – 7,9225 т/рік, Аміак – 0,0002 т/рік, Бенз(а)пірен – 0,000000055 т/рік.

***Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання* –** На підприємстві відсутні виробництва та устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

***Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання* –** Не передбачені. Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел підприємства не перевищують встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розробляються.

***Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів* –** Заходи не передбачені.

***Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству –*** Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам законодавства.

***Адреса держадміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди-*** Вінницька ОВА, адреса: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 70, тел. (0432) 32-25-35, 32-35-35.

***Строки подання зауважень та пропозицій –*** протягом 30 календарних днів з моменту виходу повідомлення.