***Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання:*** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКВАРЕСУРС ПЛЮС» (ТОВ «АКВАРЕСУРС ПЛЮС»)

***Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ –*** 40620678

***Місце знаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання* -**  23100, Вінницька обл., Жмеринський р-н, місто Жмеринка, вулиця Магістральна, будинок, 67. Тел. +380 (43) 261-90-00, Е-mail: fedorushun2708@gmail.com.

***Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика –*** 23100, Вінницька обл., Жмеринський р-н, місто Жмеринка, вулиця Магістральна, будинок, 67.

***Мета отримання дозволу -*** визначення та регулювання викидів забруднюючих речовин (ЗР), які потрапляють в атмосферу при експлуатації технологічного обладнання, на отримання дозволу на викиди ЗР для існуючого об’єкту.

***Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД), в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля –*** Підприємство має висновок з ОВД №01-15-01/4523/1 від 20.03.2024 р.

***Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування)* –** Основний вид діяльності підприємства Код КВЕД [03.21 Морське рибництво (аквакультура)](https://opendatabot.ua/c/kved/A/03.21). На підприємстві наявно три твердопаливних котли марки Gefest-profi, потужністю 1 МВт і 2 котла по 500 кВт кожний, паливом для котлів є пелети деревини і пелети лушпиння соняшника; холодильне і морозильне обладнання; освітлювач води продуктивністю 100 м3/год; дизельгенератор Dalgakiran DI275DD потужністю 250 кВт, дизельгенератор Fogo потужністю 79 кВт і дизельгенератор Fogo потужністю 48 кВт – паливом для дизельгенераторів є дизельне паливо, яке зберігається в резервуарі об’ємом 10 м3, і ПРК (на два рукави). ***Відомості щодо видів та обсягів викидів* –** Від джерел викиду в атмосферне повітря надходять такі основні забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 0,747 т/рік, НМЛОС – 1,51817 т/рік, Азоту (1) оксид N2O – 0,1346 т/рік, Оксид вуглецю – 71,2232 т/рік, Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) – 5,00416 т/рік, Вуглецю діоксид – 2490,845 т/рік, Метан – 0,2297 т/рік, Сірководень – 0,00006 т/рік, Сірки діоксид – 1,498 т/рік, Аміак – 0,0022 т/рік, Діоксид та інші сполуки сірки – 0,000000224 т/рік, Бенз(а)пірен – 0,00000041 т/рік, Фреони – 0,002 т/рік.

***Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання* –** На підприємстві відсутні виробництва та устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

***Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання* –** Не передбачені. Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел підприємства не перевищують встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розробляються.

***Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів* –** Заходи не передбачені.

***Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству –*** Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам законодавства.

***Адреса держадміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди-*** Вінницька ОВА, адреса: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 70, тел. (0432) 32-25-35, 32-35-35.

***Строки подання зауважень та пропозицій –*** протягом 30 календарних днів з моменту виходу повідомлення.