Товариство з обмеженою відповідальністю «Метро Кеш Енд Кері Україна» (ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 32049199), юридична та поштова адреса: 02140, місто Київ, просп. Петра Григоренка, будинок 43, +38(050)4753062, email: tetiana.onysymchuk@metro.ua, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для об’єкта Філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Метро Кеш Енд Кері Україна» у м. Вінниця, фактична адреса: 23223, Вінницька обл., Вінницький район, Якушинецька територіальна громада, с. Зарванці, вул. Хмельницьке шосе, 0,5 км. б. 1. Дозвіл отримується для існуючого об’єкта (діючий дозвіл №520688906-16/1 від 01.02.2019) через зміни в обладнанні, потужностях та джерелах викидів з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Основним видом діяльності підприємства є 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, що не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

На об’єкті наявні виробництва: 1.A.4.a. - мале спалювання, комерційний сектор / 020202 установки для спалювання <50 МВт та 020105 Стаціонарні двигуни, 1.B.2.b Природний газ / 050603 Розподільчі мережі, 2.H.2 Виробництво продуктів харчування та напоїв / 040605 – хліб, 2.H.3 Інші промислові процеси / 040617 Інше (включаючи виробництво азбесту), 2.C.7.c інші процеси металообробки / 040309z інше, 2.K Споживання СОЗ та важких металів / 060502 холодильне обладнання та обладнання для кондиціонування повітря. Технологічним устаткуванням, що призводить до викидів забруднюючих речовин в атмосферу, є: 2 котли газові Vitoplex 100 sх1 (№1,2) проектною та фактичною потужністю 575 кВт, Дизельний генератор Hitzinger тип TS00 710 Kva проектною та фактичною потужністю 710 кВт, Електропіч SALVA KXE-20+H №256568 проектною та фактичною потужністю 14,5 кВт, Заточувальний верстат Bosch GSM 200 потужністю 0,7 кВт, Шліфувальна машина (болгарка) SPARKE DeWalt D28136 потужністю 1,5 кВт, Відрізна машина DeWalt PWS потужністю 2 кВт, Свердлильний верстат Kinzo 8E116 потужністю 0,6 кВт, 12 фреонних компресорів типу Bitzer проектною потужністю 30,4 кВт, фактичною потужністю 24,3 кВт, чіллер повітряного охолодження YORK YCUM 360 проектною та фактичною потужністю 21 кВт, відбувається зарядка 17 акумуляторів, наявні 4 газові свічки для продувки. На об’єкті наявно 12 організованих (з них 4 – залпових) та 1 неорганізоване джерело викидів.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини (т/рік; г/с): Азоту (1) оксид (N₂O) - 0,072; 0,002466, Вуглецю діоксид - 2969,962008; 178,459936, Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,882; 0,035944, Метан - 0,056; 42,314056, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 1,412; 0,044752, Оксид вуглецю - 6,276; 0,259994, Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть - 0,0000016; 0,0000002, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 1,303; 0,055589, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 1,668; 0,102815, Спирт етиловий - 0,108; 0,007009, Оцтова кислота - 0,011; 0,000180, Ацетальдегід - 0,002; 0,000067, Акролеїн - 0,000000041; 0,000042, Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - 0,032; 0,002067, Етан - 0,000016; 0,051336, Пропан - 0,000016; 0,047056, Бутан - 0,0000012; 0,004276, 1,1,1,2-Тетрафторетан (фреон-134-а) - 0,010; 0,000317, Натрію гідроксид - 0,0003; 0,000027, Фреони - 0,260; 0,009540.

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Вінницької обласної військової адміністрації (21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 70; тел.: 0-800-216-433; e-mail: oda@vin.gov.ua.).