	
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОМЕД" (ТОВ УПП "ЄВРОМЕД"), код ЄДРПОУ 30958103.
Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання: Україна, 21010 , Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул.Драгоманова Михайла, будинок 131.  Тел. +380674303358, e-mail: volynets303@ukr.net.  Підприємство здійснює діяльність за КВЕД 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів.
Мета отримання дозволу - визначення та регулювання викидів забруднюючих речовин (ЗР), які потрапляють в атмосферу при експлуатації технологічного обладнання, на отримання дозволу ЗР для існуючого об’єкту.
Відомості про наявність висновку з ОВД: Згідно ст. 3 ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля”, підприємство не підлягає оцінці впливу на довкілля.
[bookmark: _Hlk134970495]Фактична адреса промислового майданчика: Україна, 23232 , Вінницька обл., Вінницький р-н, с.Горбанівка, вулиця Травнева , будинок 53. На виробничому майданчику знаходиться  дві завальні ями зерна, аспірація завальної ями(циклон), пункти відвантаження зерна та відходів на автотранспорт, дві зерносушарки, вид палива – природний газ, два охолоджувача зерна, три склади зберігання сої, транспортер відвантаження макухи, склад готової продукції, сім аспірацій охолодження макухи, два цеха переробки сої, майстерня, аспірація №1 зерноочисної машини KONGSKILDE KDC-8000 PLUS, аспірація №2 зерноочисної машини KONGSKILDE KDC-8000 PLUS , аспірація  зерноочисної машини КБС 1270.5.00Ц СН, для опалення приміщення наявний твердопаливний котел Alter, вид палива – дрова, та газовий котел ECA-CA24HB, для резервної електроенергії наявно три дизельгенератора.
[bookmark: _GoBack]Від джерел викиду в атмосферне повітря надходять такі основні забруднюючі речовини: Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) – 1,430918 т/рік, Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 0,1646798 т/рік, Азоту(1) оксид (N2O) – 0,0009598 т/рік, Сірки діоксид – 0,001229 т/рік, Оксид вуглецю – 0,51896 т/рік, Вуглецю діоксид – 114,75 т/рік, Метан – 0,0996829 т/рік, НМЛОС – 0,011195 т/рік, Акролеїн – 1,404  т/рік, Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,0007818 т/рік, Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) – 0,0000537 т/рік
Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання –  На підприємстві відсутні виробництва та устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.
Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання – Не передбачені. Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел підприємства не перевищують встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розробляються.
Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – Заходи не передбачені.
Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству – Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам законодавства.
Адреса держадміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди – Вінницька ОВА за адресою Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 70, тел. (0432) 32-25-35, 32-35-35, email: oda@vin.gov.ua
Строки подання зауважень та пропозицій – протягом 30 календарних днів з моменту виходу повідомлення.

