**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

*Повне найменування суб’єкта господарювання:* ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНЕ-АГРОІНВЕСТ»

*Скорочене найменування суб’єкта господарювання*:ТОВ «КРАСНЕ-АГРОІНВЕСТ»

*Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ*: 34988571

*Місцезнаходження юридичної особи:* Україна, 23342, Вінницький р-н, Вінницька обл., село Красне, вулиця Нечая Д**.**, будинок, 36, тел.+38 0983365405; e-mail: vohrabenko@agroprosperis.com

*Назва об’єкта / промислового майданчика:* Зерносклад ТОВ «КРАСНЕ-АГРОІНВЕСТ»;

*Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика*: 23342, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Красне, вул. Центральна, 27

*Мета отримання дозволу на викиди:*Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту: ТОВ «КРАСНЕ-АГРОІНВЕСТ», який відноситься до ***третьої групи*** об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

*Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами*[*Закону України*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19)*“Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля:*Діяльність об’єкту оцінці впливу на довкілля не підлягає згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

*Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):* ТОВ «КРАСНЕ-АГРОІНВЕСТ» займається збиранням зернових культур з полів, включаючи: відвантаження, та тимчасове зберігання зернових культур для подальшої реалізації. До Майданчику № 1 підприємства (зерноскладу) входять: вагова, ЗАВ-50 (сепаратор БЦС-50), зерновий склад, Зернові та технічні культури з ланів завозяться на майданчик автотранспортом та зважуються на ваговій. Потім зернові зсипають у завальну яму об’ємом 32 м3 для подальшого переміщення на очистку в ЗАВ-50, який обладнане сепаратором БЦС-50. За рік в завальну яму завантажують 200 т сировини. Потужність вузла переміщення складає 10 т/годину. Зернові з завальної ями на очистку подаються закритим ковшевим елеватором норією. Сепаратор служить для якісного очищення зернових, бобових та круп'яних культур від великих та дрібних домішок, сміття, пилу. Очищене зерно подається у бункер чистого зерна, а з нього у автотранспорт. Зернові відходи подаються у бункер відходів. Очищені зернові та технічні культури та зернові, які не підлягають очистки, завозяться в зерносклад автотранспортом та розвантажуються на підлогу, а потім складуються в купи. На протязі року через склад проходить 800 тон зернових. По мірі необхідності зернові завантажують в автотранспорт фронтальним навантажувачем та вивозяться зі складу. Для опалення приміщення вагової обладнана саморобна грубка на дровах потужністю 12кВт. Річна витрата дров складає 5 м3. Загальне число джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу від майданчика зерноскладу на цей час складає: 5 джерел викидів (із них 2 організованих джерела викидів). Сепаратор БЦС-50 обладнано Циклоном ЦОЛ-6. Джерела залпових викидів на майданчику відсутні. Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробничої діяльності підприємства складає 0,04247 т/рік; Крім того, парникові гази: діоксид вуглецю - 1,038 т/рік та оксид діазоту - 0,00015 т/рік. З джерел підприємства здійснюються викиди: оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО**2**]), оксиду вуглецю, метану, речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом

*Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання:*Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 27.06.2023 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялися.

*Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:*Фактичні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел ТОВ «КРАСНЕ-АГРОІНВЕСТ» не перевищують нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються.

*Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:* Визначені потужності викидів відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 та забезпечують дотримання нормативів ГДК та гігієнічних нормативів на межах СЗЗ та житлової зони по усіх інгредієнтах, які присутні у викидах ТОВ «КРАСНЕ-АГРОІНВЕСТ». Відповідно до цього природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не розроблялися.

*Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:* Викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів. *Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Вінницької обласної військової адміністрації за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 70, тел. (0432) 32-25-35, 32-35-35, 61-44-41.*